*So far I have only checked Vce at high current...
.SUBCKT FZ3600R12 71 72 73
*     TERMINALS:  C  G  E
Q1  83 81 85     QOUT
M1  81 82 83 83  MFIN L=1U W=1U
DSD 83 81  DO
DBE 85 81  DE
RC  85 71  129U
RE  83 74  12.9U
RG  72 82  41.7M
CGE 82 83  248N
EGD 91  0 82 81  1
VFB 93  0  0
FFB 82 81  VFB  1
CGD 92 93  2.43U
R1  92  0  1
D1  91 92  DLIM
DHV 94 93  DR
R2  91 94  1
D2  94  0  DLIM
*ADD RSER=1P TO SET LE OHMS DOWN LO
LE  73 74  10N RSER=1P
DLV 94 95  DR 13
RLV 95  0  1
ESD 96 93  POLY(1) 83 81 19  1
MLV 95 96 93 93  SW
.MODEL SW NMOS (LEVEL=3 VTO=0 KP=5)
.MODEL QOUT PNP (IS=1.03N NF=1.2 BF=5.1 CJE=2.66U TF=45N XTB=1.3)
.MODEL MFIN NMOS (LEVEL=3 VMAX=705K THETA=41.4M ETA=1M VTO=5.8 KP=174)
.MODEL DR D (IS=103P CJO=174N VJ=1 M=0.82)
.MODEL DO D (IS=103P BV=1.2K CJO=229N VJ=1 M=0.7)
.MODEL DE D (IS=103P BV=15 N=2)
.MODEL DLIM D (IS=100N)
.ENDS

