.SUBCKT  PI input  Output  parameters .25 1G 1U 

R1     input 0 1
E1     1 0 input 0 1
RTIME  1 2 .25
R2     2 0 1G
CTIME  2 3 1U
Rf     2 3  12.5
E2     0 3 2 0 1G
Eout   output 0 3 0 1
Rout   output 4 1k
R3     4 0 1G


.END PI
