Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 64 256 96 256
LINE Normal -79 103 -79 112
LINE Normal -64 112 -79 103
LINE Normal -64 176 -64 336
LINE Normal -40 144 -40 176
LINE Normal -64 144 -40 144
LINE Normal -64 79 -64 144
LINE Normal 64 79 -64 79
LINE Normal 64 144 64 79
LINE Normal 40 144 64 144
LINE Normal 40 176 40 144
LINE Normal 64 336 64 176
LINE Normal -64 112 -96 112
LINE Normal -64 208 -96 208
LINE Normal 64 240 -64 240
LINE Normal 64 304 -64 304
LINE Normal 64 320 96 320
LINE Normal 64 208 96 208
LINE Normal 64 288 96 288
LINE Normal 64 272 -64 272
LINE Normal 64 336 -64 336
LINE Normal 64 176 -64 176
LINE Normal -64 256 -96 256
LINE Normal -64 288 -96 288
LINE Normal -64 320 -96 320
LINE Normal -14 219 -14 199
LINE Normal 0 209 -14 219
LINE Normal -14 199 0 209
LINE Normal 16 218 6 203
LINE Normal 26 203 16 218
LINE Normal 6 203 26 203
TEXT -55 112 Left 0 EN
WINDOW 0 -16 16 Left 0
WINDOW 3 -54 351 Left 0
SYMATTR Value 74HCT244
SYMATTR Description Octal bus transceiver, 3-state
SYMATTR SpiceLine VCC=5  SPEED=1.0  TRIPDT=1e-9
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel VCC 0
PIN -96 112 NONE 2
PINATTR PinName OE
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -96 208 NONE 2
PINATTR PinName A0
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -96 256 NONE 2
PINATTR PinName A1
PINATTR SpiceOrder 3
PIN -96 288 NONE 2
PINATTR PinName A2
PINATTR SpiceOrder 4
PIN -96 320 NONE 2
PINATTR PinName A3
PINATTR SpiceOrder 5
PIN 96 208 NONE 36
PINATTR PinName Y0
PINATTR SpiceOrder 6
PIN 96 256 NONE 36
PINATTR PinName Y1
PINATTR SpiceOrder 7
PIN 96 288 NONE 36
PINATTR PinName Y2
PINATTR SpiceOrder 8
PIN 96 320 NONE 36
PINATTR PinName Y3
PINATTR SpiceOrder 9
